# Вологе відсмоктування

- Не всмоктуйте пилосмоком горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оливу, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил, пил, що горить, та вибухонебезпечний пил. Не використовуйте пилосмок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

- Пилосмок не дозволяється використовувати в якості помпи для води. Пилосмок призначений для відсмоктування водно-повітряної суміші.

- Пилосмок без фільтра використовувати не можна.

Напівавтоматичне очищення фільтра не можна запускати під час вологого прибирання.

## Перед вологим всмоктуванням

Відкрийте замки (13) і зніміть кришку пилососа (12).

Спорожніть ємність (3) і зніміть нетканий полотняний фільтрувальний мішок (20).

Очистіть фільтр (38) і встроміть його на місце у пилосос.

Перевірте, чи чистий поплавець (37). Якщо поплавець заблокований, автоматичне вимкнення пилососа при повному контейнері неможливе.

Встановіть кришку (12) пилососа і закрийте обидва замки (13) так, щоб було чутно характерне клацання.

## Під час і після кожного вологого всмоктування

Пилосос обладнаний поплавцем (37). При досягненні максимального рівня заповнення всмоктування зупиняється. Потім спорожніть контейнер (3).

Якщо рідина витікає з пилососа через те, що контейнер не був вчасно спорожнений, негайно вимкніть пилосос. Зніміть кришку (12) пилососа і просушіть всі деталі.

Після закінчення роботи зніміть кришку (12) пилососа і фільтр (38) і дайте їм добре просохнути.