# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa indicatoare a tipului aspiratorului.

- Informaţi-vă cu privire la reglementările/legile în vigoare privitor la pulberile dăunătoare sănătăţii din ţara dumneavoastră.

Aspiratorul poate fi utilizat pentru aspirarea şi absorbţia următoarelor materiale:

- Pulberi cu un valoare limită de expunere > 1 mg/m3

În principiu, nu este permisă utilizarea aspiratorului în spaţii cu pericol de explozie.

Pentru a asigura o putere de aspirare optimă, trebuie să derulaţi întotdeauna complet furtunul de aspirare (23) de pe partea superioară a aspiratorului (12).

## Pornirea/Oprirea

Pentru pornirea aspiratorului, apasă selectorul modului de funcţionare (4) în poziţia 1.

Pentru activarea sistemului de pornire/oprire automată, apasă selectorul modului de funcţionare (4) în poziţia 1+. Aspiratorul poate fi pornit automat atunci când este racordat la o sculă electrică prin intermediul unei prize (6).

Pentru oprirea aspiratorului, apasă selectorul modului de funcţionare (4) în poziţia 0.