# Сухое отсасывание

- Перед началом сухой уборки убедитесь, что фильтр, контейнер и принадлежности для всасывания сухие. На влажных деталях может оседать и затвердевать пыль.

Рекомендуется использовать фильтр-мешок из нетканого материала (20).

## Всасывание пыли от работающих электроинструментов (см. рис. J)

- Если отработанный воздух отводится в помещение, в помещении должна быть обеспечена достаточная кратность воздухообмена. Обратите внимание на соответствующие предписания, действующие в Вашей стране.

В пылесос встроена розетка для электроинструментов (6). К ней можно подключать внешние электроинструменты. Примите во внимание максимально допустимую потребляемую мощность подключенного электроинструмента.

Соедините патрубок электроинструмента и всасывающий шланг (23) либо напрямую, либо через адаптер пылеотвода (27).

Указание по использованию переходника пылеотвода: при работе с электроинструментами, которые создают слабое разрежение во всасывающем шланге, необходимо открыть отверстие для подсоса воздуха (34) на переходнике пылеотвода (27). Это повысит общую эффективность пылесоса и электроинструмента. Для этого поверните кольцо над отверстием для подсоса воздуха (34), чтобы полностью открыть отверстие.

С помощью автоматического включения/выключения пылесос может автоматически включаться и выключаться вместе с электроинструментом:

- Для активации автоматического включения/выключения нажмите переключатель режимов работы (4) в положение 1+.
- Для включения пылесоса включите подсоединенный электроинструмент. Пылесос запустится автоматически.

- После включения электроинструмента убедитесь в том, что пылесос запущен.

- Для завершения пылеудаления выключите электроинструмент. Функция автоматического включения/выключения проработает еще несколько секунд, чтобы удалить остатки пыли из всасывающего шланга.
- Для выключения пылесоса нажмите переключатель режимов работы (4) в положение 0.

## Полуавтоматическая очистка фильтра

Фильтр следует очищать не позднее, чем когда мощность всасывания становится недостаточной.

Частота очистки фильтра зависит от вида и количества пыли. При регулярном применении максимальная мощность всасывания сохраняется дольше.

Включите пылесос (переключатель режимов работы (4) в положении 1).

Для оптимальной эффективности очистки закройте ладонью отверстие насадки или всасывающего шланга.

Нажмите кнопку полуавтоматической очистки фильтра (11) не менее пяти раз подряд. Фильтр очищается сильным потоком воздуха.