# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici sesalnika.

- Informirajte se o pravilnikih/zakonih glede ravnanja z zdravju škodljivim prahom, ki so veljavni v vaši državi.

Sesalnik smete uporabljati za sesanje in odsesovanje naslednjih materialov:

- Prah z mejno vrednostjo izpostavljenosti > 1 mg/m3

Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Za zagotovitev optimalne sesalne moči gibko sesalno cev (23) vedno popolnoma odvijte z zgornjega dela sesalnika (12).

## Vklop/izklop

Za vklop sesalnika stikalo za izbiro načina delovanja (4) potisnite v položaj 1.

Za vklop samodejnega vklopa/izklopa potisnite stikalo za izbiro načina delovanja (4) v položaj 1+. Sesalnik se lahko samodejno zažene, če je prek vtičnice (6) povezan z električnim orodjem.

Za izklop sesalnika stikalo za izbiro načina delovanja (4) potisnite v položaj 0.