# Eliminação de falhas

- Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha tem de ser eliminada antes de nova colocação em funcionamento.

Problema | Causa | Solução
--- | --- | ---
A turbina de aspiração não arranca. | Sem alimentação de energia | Verifique o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, a proteção e a tomada.
O seletor dos modos de operação (4) está em 1+. | Colocar o seletor dos modos de operação (4) em 1 ou ligar a ferramenta elétrica conectada à tomada (6).
A turbina de aspiração não arranca depois de se esvaziar o recipiente. | Reset necessário | Desligar o aspirador e esperar 5 s, e depois voltar a ligar.
O poder de aspiração enfraquece. | Recipiente (3) ou saco de filtro de velo (20) cheio | Esvaziar o recipiente ou o saco de filtro de velo.
Bocal, tubo de aspiração (29) ou mangueira de aspiração (23) entupidos | Eliminar os entupimentos
Filtro (38) sujo ou defeituoso | Efetuar uma limpeza semiautomática do filtro, limpar ou substituir o filtro
Filtro (38) não engatado no suporte do filtro (35) | Engatar corretamente o filtro
Parte superior do aspirador (12) não assenta corretamente | Colocar corretamente a parte superior do aspirador e fechar os fechos (13)
Saída de pó na aspiração a seco | Filtro (38) mal colocado | Verificar a montagem correta do filtro
Filtro (38) defeituoso | Substituir o filtro
Saída de água na aspiração de líquidos | Flutuador (37) bloqueado | Limpar o cesto do flutuador com um pano húmido, limpar o flutuador agitando ligeiramente o aspirador No caso de sujidade mais difícil no flutuador e no cesto do flutuador contacte um posto de assistência técnica autorizado Bosch.
A limpeza semiautomática do filtro não funciona. |  | Bloquear a entrada de ar e pressionar mais do que 5× a tecla da limpeza semiautomática do filtro (11) Se a seguir a limpeza do filtro continuar sem funcionar, contacte um posto de assistência técnica autorizado Bosch.