# Aspirazione a secco

- Prima dell’aspirazione a secco, accertarsi che il filtro, il contenitore e gli accessori di aspirazione siano asciutti. La polvere può depositarsi e incrostarsi sulle parti umide.

Si consiglia l’utilizzo di un sacchetto filtro in tessuto non tessuto (20).

## Aspirazione delle polveri prodotte da elettroutensili in funzione (vedere fig. J)

- Se l’aria di scarico ritorna nell’ambiente, occorre assicurare un sufficiente indice di ricambio aria nell’ambiente stesso. Attenersi alle prescrizioni nazionali al riguardo.

Nell’aspiratore è integrata una presa per elettroutensili (6). A questa presa è possibile collegare un elettroutensile esterno. Attenersi alla potenza di allacciamento massima ammessa dell’elettroutensile collegato.

Collegare l’attacco di aspirazione dell’elettroutensile e il tubo flessibile di aspirazione (23), direttamente o tramite l’adattatore di aspirazione (27).

Avvertenza per l’utilizzo dell’adattatore di aspirazione: se si impiegano elettroutensili dal ridotto afflusso d’aria nel tubo flessibile di aspirazione, l’apertura dell’aria di scarico (34) dell’adattatore di aspirazione (27) deve essere aperta. In tale modo, le prestazioni complessive dell’aspiratore e dell’elettroutensile risulteranno migliori. A tale scopo, ruotare l’anello sopra l’apertura dell’aria di scarico (34) fino a raggiungere l’apertura massima.

Con la funzione di avvio/arresto automatico è possibile accendere e spegnere automaticamente l’aspiratore con l’elettroutensile:

- Per attivare la funzione di avvio/arresto automatico, premere il selettore di modalità (4) in posizione 1+.
- Per accendere l’aspiratore, accendere l’elettroutensile collegato. L’aspiratore si avvia automaticamente.

- Una volta acceso l’elettroutensile, accertarsi che l’aspiratore sia stato avviato.

- Per interrompere l’aspirazione, spegnere l’elettroutensile. La funzione di avvio/arresto automatico resta attiva per qualche secondo per aspirare eventuali polveri residue dal tubo flessibile di aspirazione.
- Per spegnere l’aspiratore, premere il selettore di modalità (4) in posizione 0.

## Pulizia del filtro semiautomatica

È necessario pulire il filtro al più tardi quando la potenza di aspirazione non è più sufficiente.

La frequenza di pulizia del filtro dipenderà dal tipo e dalla quantità di polvere. Con un impiego regolare, la portata massima verrà mantenuta più a lungo.

Accendere l’aspiratore (selettore di modalità (4) in posizione 1).

Per ottenere un effetto pulente ottimale, chiudere con il palmo della mano l’apertura della bocchetta o del tubo flessibile di aspirazione.

Premere almeno 5 volte consecutive il tasto per pulizia del filtro semiautomatica (11). Il filtro verrà pulito con un forte flusso d’aria.