# Поддържане и почистване

- Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на прахосмукачката, изваждайте кабела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

- За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните й отвори чисти.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на Bosch електроинструмента.

- При техническо обслужване и почистване на прахосмукачката работете с дихателна маска.

Периодично почиствайте корпуса на прахосмукачката с влажна кърпа.

- Не почиствайте прахосмукачката със сгъстен въздух. Филтърът или други компоненти могат да се повредят.

Най-малко веднъж годишно трябва да се извършва техническа проверка на прахосмукачката от производителя или инструктирано лице (напр. проверка на филтър за повреди, прахосмукачка за уплътненост и контролни съоръжения за безупречна функция).

##

- Разглеждайте всички части, които могат да са влезли в контакт с вредни за здравето вещества, като замърсени.
- Изсмучете, избършете или уплътнете външната част на прахосмукачката основно, преди да я изваждате от зоната с опасни за здравето вещества.
- Почиствайте, демонтирайте и ремонтирайте прахосмукачката само когато това е възможно без опасност за Вас и другите хора. Носете при поддръжката и почистването лично защитно оборудване. Извършвайте дейностите в добре проветрено помещение.
- Почиствайте първо външната част на прахосмукачката, преди да я демонтирате.
- Изхвърляйте всички части на прахосмукачката, които не могат да се почистят задоволително, в непропускливи торби. При това спазвайте валидните разпоредби за изхвърляне на подобни отпадъци.
- Почиствайте след приключване на дейностите областта на поддръжка.

##

Периодично измивайте контейнера (3) с обикновен почистващ препарат, в който няма твърди частици и го оставяйте да изсъхне.

##

Мощността на засмукване зависи от състоянието на филтъра. Ето защо редовно почиствайте филтъра (38).

Заменяйте незабавно повреден филтър.

- Активирайте полуавтоматичното почистване на филтъра и след това изключете прахосмукачката.
- Отворете скобите (13) и свалете горната част на прахосмукачката (12).
- Сгънете дръжката (36) на държача за филтъра (35) нагоре ➊ и изтеглете държача за филтъра (35) ➋.
- Извадете филтъра (38) от държача за филтъра (35) ➌.
- Стръскайте филтъра (38) в подходяща кофа за отпадъци. При това внимавайте да не повредите ламелите на филтъра.
  При силно замърсяване почистете ламелите на филтъра с вода и мека четка. След това оставете филтъра за изсъхне добре.
- Ако филтърът (38) е повреден, сменете го.
- Поставете чист и сух филтър (38) в държача за филтъра (35) ➍.
- Поставете държача за филтъра (35) в горната част на прахосмукачката ➎ и сгънете дръжката (36) на държача на филтъра (35) навътре ➏, докато не се фиксира.
- Проверете филтъра (38) и държача за филтъра (35) за правилно и здраво поставяне.
- Поставете горната част на прахосмукачката (12) обратно и затворете двете скоби (13), така че да прищрака.

##

- Изпразнете и почистете резервоара (3). За избягване на образуване на плесен се погрижете нагънатият филтър (38) и вътрешната област на прахосмукачката да са сухи.
- Поставете шланга (23) с извитата дюза (28) около горната част на прахосмукачката в държачите (7).
- Пъхнете принадлежността за смучене в предвидените за това държачи: адаптер за прахоулавяне (27) и тръби за смучене (29) в държачите (17), дюза за фуги (30) в държача (16), за под (31) в държача (18).
- Намотайте мрежовия кабел около стойката (16) на дюзата за фуги.
- При пренасяне дръжте прахосмукачката за ръкохватката (8).
- Поставете прахосмукачката в сухо помещения и я обезопасете срещу неоторизирана употреба.
- За фиксиране на управляващите колелца (1) натиснете надолу спирачката на управляващите колелца (2).