# Технічні дані

Пилосос вологого та сухого прибирання | GAS12‑25LS
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1200
Частота | Гц | 50–60
Об'єм ємності (брутто) | л | 25
Об'єм нетто (рідина) | л | 18
Об'єм нетто (сухий) | л | 20
Об'єм нетканого полотняного фільтрувального мішка | л | 10
Розрідження
ПилососA) | гПа | 200
Турбіна | гПа | 210
Витрата
ПилососA) | м³/год л/с | 126 35
Турбіна | м³/год л/с | 234 65
Клас пилу |  | L
ВагаB) | кг | 9,4
Клас захисту |  | /I
Ступінь захисту |  | IPX4

A)

  виміряно при всмоктувальному шланзі із внутрішнім діаметром 32 мм і довжиною 3,1 м

B)

  Без кабелю для підключення до мережі

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

## Розетка пилосмока

Допустима споживана потужність під’єднаного електроінструмента
‎3 601 JS3 … | Номінальна напруга | Максимальна потужність | Мінімальна потужність
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎… 130‎ | 230 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎… 170‎/… 1L0 | 220–240 В | 1660 Вт | 100 Вт
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎… 1H0‎ | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎… 1K0‎ | 220–240 В | 2100 Вт | 100 Вт

Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під’єднаного електроінструмента.
Для інших моделей у спеціальному виконанні для конкретних країн ці дані можуть бути іншими. Будь ласка, дотримуйтеся даних на розетці пилосмока.