# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrik süpürgesinin tip etiketinde belirtilen verilere uygun olmalıdır.

- Ülkenizde sağlığa zararlı tozlarla çalışmaya ilişkin geçerli yasal mevzuat hakkında bilgi alın.

Elektrik süpürgesi sadece aşağıdaki malzemelerin emilmesi için kullanılabilir:

- Patlama sınır değeri > 1 mg/m3 olan tozlar

Bu elektrik süpürgesi prensip olarak patlama riski bulunan mekanlarda kullanılamaz.

Optimum emme performansı sağlamak içi emme hortumunu (23) her zaman komple olarak elektrikli süpürgenin üst parçasından (12) çözmeniz gerekir.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zaman açın.

## Açma/kapama

Elektrikli süpürgeyi açmak için çalışma modu seçme düğmesini (4) 1 konumuna getirin.

Otomatik çalıştırma/durdurma sistemini etkinleştirmek için çalışma modu seçme düğmesini (4) 1+ konumuna getirin. Elektrikli el aleti prize (6) takıldığında elektrikli süpürge otomatik olarak çalıştırılabilir.

Elektrikli süpürgeyi kapatmak için çalışma modu seçme düğmesini (4) 0 konumuna getirin.