# Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com EN 60335‑2‑69.

O nível de pressão sonora avaliado como A do aspirador é normalmente 75 dB(A). Incerteza K = 2 dB. O nível sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados. Utilizar proteção auditiva!

Valores de vibração ah (vibrações contínuas), pF (vibrações repetidas de impacto) e incerteza K apurados conforme EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)