# Întreţinerea şi curăţarea

- Înainte de a întreţine sau curăţa aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateţi acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

- Menţineţi curat aspiratorul şi fantele de ventilaţie, pentru a putea lucra bine şi sigur.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

- În timpul efectuării lucrărilor de întreţinere şi curăţare a cutiei aspiratorului, purtaţi o mască de protecţie împotriva prafului.

Curăţă din când în când cu o lavetă umedă carcasa aspiratorului.

- Nu curăţa cu aer comprimat aspiratorul. Filtrul sau alte componente se pot deteriora.

Cel puţin o dată pe an, producătorul sau o persoană instruită trebuie să efectueze o verificare tehnică a aspiratorului în privinţa prafului (de exemplu, verificarea filtrului în privinţa deteriorării, verificarea etanşeităţii aspiratorului şi verificarea funcţionării corespunzătoare a echipamentul de control).

##

- Reţine că toate piesele care ar fi putut intra în contact cu materialele nocive pentru sănătate ar putea fi contaminate.
- Aspiră, şterge şi etanşează temeinic partea exterioară a aspiratorului înainte de a-l scoate din zona cu materiale nocive pentru sănătate.
- Curăţă, demontează şi efectuează întreţinerea aspiratorului numai în măsura în care astfel de operaţii nu reprezintă un pericol pentru tine şi pentru alte persoane. În timpul efectuării lucrărilor de întreţinere şi de curăţare, poartă echipament individual de protecţie. Efectuează lucrările într-o încăpere bine aerisită.
- Înainte de a demonta aspiratorul, curăţă mai întâi partea exterioară a acestuia.
- Elimină în saci impermeabili toate piesele aspiratorului care nu pot fi curăţate în mod corespunzător. Respectă dispoziţiile aflate în vigoare privind eliminarea unor astfel de deşeuri.
- După finalizarea lucrărilor, curăţă zona în care au fost efectuate lucrările de întreţinere.

##

Ştergeţi cu regularitate rezervorul (3) utilizând substanţe de curăţare neabrazive disponibile din comerţ, iar apoi lăsaţi-l să se usuce.

##

Puterea de aspirare depinde de starea filtrului. De aceea, curăţă cu regularitate filtrul (38).

Înlocuieşte imediat filtrul dacă acestea este deteriorat.

- Activează curăţarea semiautomată a filtrului, iar apoi opreşte aspiratorul.
- Deschide sistemele de blocare (13) şi scoate partea superioară a aspiratorului (12).
- Închide mânerul (36) de la suportul de filtru (35) ➊ şi extrage suportul de filtru (35) ➋.
- Scoate filtrul (38) din suportul (35) ➌.
- Scutură prin batere filtrul (38) într-un recipient adecvat de colectare a deşeurilor. Ai grijă să nu deteriorezi lamelele filtrului.
  În cazul unor depuneri de murdărie persistente, curăţă lamelele filtrului folosind apă şi o perie moale. Apoi lasă filtrul să se usuce bine.
- Dacă filtrul (38) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit.
- Introdu filtrul curat şi uscat (38) în suportul (35) ➍.
- Introdu suportul de filtru (35) în partea superioară a aspiratorului ➎ şi închide mânerul (36) de la suportul de filtru (35) ➏ până când se fixează.
- Verifică dacă filtrul (38) şi suportul de filtru (35) sunt poziţionate corect şi ferm.
- Aşază la loc partea superioară a aspiratorului (12) şi închide cele două sisteme de blocare (13), astfel încât să se fixeze sonor.

##

- Goleşte şi curăţă rezervorul (3). Pentru a evita formarea mucegaiului, asigură-te că filtrul (38) şi interiorul aspiratorului sunt uscate.
- Aşază furtunul de aspirare (23) cu duza cu cot (28) în jurul părţii superioare a aspiratorului, în suportul (7).
- Introdu accesoriile în suporturile prevăzute pentru acestea: adaptorul pentru aspirare (27) şi tuburile de aspirare (29) în suporturile (17), duzele pentru rosturi (30) în suportul (16), duza pentru pardoseală (31) în suportul (18).
- Înfăşoară cablul de alimentare electrică în jurul suportului (16) de la duza pentru rosturi.
- Transportă aspiratorul ţinându-l de mânerul de transport (8).
- Depozitează aspiratorul într-o încăpere uscată şi asigură-l împotriva utilizării neautorizate.
- Pentru fixarea rolei de direcţie (1), apasă frâna rolei de direcţie (2).