# Andmed müra/vibratsiooni kohta

Mürapäästuväärtused on määratud vastavalt normile EN 60335‑2‑69.

Tolmuimeja A-korrektsiooniga helirõhutase on tavaliselt 75 dB(A). Mõõtemääramatus K = 2 dB. Töötamisel võib müratase nimetatud väärtusi ületada. Kandke kuulmiskaitset!

Vibratsiooni väärtused ah (pidevad vibratsioonid), pF (korduvad löögivibratsioonid) ja mõõtemääramatus K on kindlaks tehtud vastavalt standardile EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)