# Mantenimiento y limpieza

- Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

- Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar riesgos de seguridad.

- Lleve una máscara protectora contra polvo en el mantenimiento y la limpieza del aspirador.

Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.

- No limpie el aspirador con aire comprimido. El filtro u otros componentes podrían resultar dañados.

Al menos una vez al año, el fabricante o una persona instruida debe realizar una inspección técnica del aspirador (p ej., comprobar que los filtros no estén dañados, que no haya fugas en el aspirador y que los dispositivos de control funcionen correctamente).

##

- Considere contaminadas todas las piezas que puedan haber estado en contacto con sustancias perjudiciales para la salud.
- Aspire, limpie o selle minuciosamente el exterior del aspirador antes de sacarlo de la zona con sustancias perjudiciales para la salud.
- Limpie, desmonte y realice el mantenimiento del aspirador sólo si puede hacerlo sin poner en peligro su vida o la de otras personas. Utilice un equipo de protección personal en los trabajos de mantenimiento y limpieza. Realice el trabajo en un espacio bien ventilado.
- Limpie primero el exterior del aspirador antes de desmontarlo.
- Elimine todas las piezas del aspirador que no puedan limpiarse satisfactoriamente en bolsas impermeables. Respete en ello las disposiciones vigentes para la eliminación de estos residuos.
- Limpie la zona de mantenimiento después de terminar el trabajo.

##

Limpie el depósito (3) de vez en cuando con producto de limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo que se seque.

##

La potencia de aspiración depende del estado del filtro. Por ese motivo, limpie el filtro (38) periódicamente.

Cambie inmediatamente un filtro dañado.

- Active la limpieza semiautomática del filtro y desconecte después el aspirador.
- Abra los cierres (13) y retire la parte superior del aspirador (12).
- Abra la empuñadura (36) del soporte del filtro (35) ➊ y extraiga el soporte del filtro (35) ➋.
- Retire el filtro (38) del soporte del filtro (35) ➌.
- Sacuda el filtro (38) en un recipiente para desperdicios adecuado. Preste atención a que no se dañen las aletas del filtro.
  En caso de suciedad extrema, cepille las láminas del filtro con agua y un cepillo suave. A continuación, deje que el filtro se seque bien.
- Si el filtro (38) está dañado, entonces sustitúyalo.
- Coloque el filtro limpio y seco (38) en el soporte del filtro (35) ➍.
- Coloque el soporte del filtro (35) en la parte superior del aspirador ➎ y cierre la empuñadura (36) del soporte del filtro (35) ➏, hasta que encaje.
- Compruebe que el filtro (38) y el soporte del filtro (35) estén bien ajustados.
- Coloque de nuevo la parte superior del aspirador (12) y cierre ambos cierres (13) de forma que encajen perceptiblemente.

##

- Vacíe y limpie el depósito (3). Para evitar la formación de moho, asegúrese de que el filtro (38) y la zona interior del aspirador estén secos.
- Coloque la manguera de aspiración (23) con la boquilla curvada (28) alrededor de la parte superior del aspirador en los soportes (7).
- Inserte los accesorios en los soportes previstos: adaptador de aspiración (27) y tubos de aspiración (29) en los soportes (17), boquilla de ranuras (30) en el soporte (16), boquilla de suelo (31) en el soporte (18).
- Enrolle el cable de red en el soporte (16) de la boquilla de ranuras.
- Lleve el aspirador solo por el asa de transporte (8).
- Guarde el aspirador en un espacio seco y asegúralo contra el uso no autorizado.
- Para fijar el rodillo guía (1) pise hacia abajo el freno de rodillo guía (2).