# 排除故障

- 如出現故障（例如濾網破裂），必須立即關閉吸塵器。在重新開始運轉前，須先排除故障。

問題 | 原因 | 補救措施
--- | --- | ---
吸塵渦輪機未運轉。 | 無電源供應 | 全面檢查電源線、電源插頭、保險絲和插座。
操作模式選擇開關 (4) 位於位置 1+。 | 將操作模式選擇開關 (4) 調至 1，或啟動連接在插座 (6) 上的電動工具。
吸塵渦輪機在集污箱清空後未重新運轉。 | 需要重置 | 關閉吸塵器，等候 5 秒鐘後再重新啟動。
吸力降低。 | 集污箱 (3) 或不織布濾袋 (20) 已滿 | 清空集污箱或不織布濾袋。
噴嘴、吸塵硬管 (29) 或吸塵軟管 (23) 堵塞 | 清除堵塞物
濾網 (38) 髒污或故障 | 執行半自動濾網清潔功能、清潔或更換濾網
濾網 (38) 未卡入濾網固定裝置 (35) | 將濾網正確卡入
吸塵器上部 (12) 未正確安裝到位 | 正確套上吸塵器上部，並扣上吸塵器上部鎖扣 (13)
乾式吸塵時有粉塵逸出 | 濾網 (38) 裝入錯誤 | 請檢查濾網是否安裝正確
濾網 (38) 故障 | 更換濾網
濕式吸塵時有水逸出 | 浮球 (37) 堵塞 | 用濕布擦拭浮籃，透過輕輕搖晃吸塵器清潔浮球 浮球和浮籃髒污嚴重時，請聯繫授權的 Bosch 客戶服務中心。
濾網半自動清潔功能未運作。 |  | 堵住疏通進氣口並連續按下半自動濾網清潔功能按鈕 (11) 至少 5 次 如果之後濾網清潔功能仍無法運作，請聯繫授權的 Bosch 客戶服務中心。