# Montaggio

- Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspiratore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l’aspiratore. Tale precauzione eviterà che l’aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

Inserimento/rimozione del sacchetto filtro in tessuto non tessuto
Montaggio del supporto per gli accessori di aspirazione
Montaggio del tubo flessibile
Montaggio dell’accessorio di aspirazione
Rimozione/inserimento dell’inserto della bocchetta per pavimento
Innesto della valigetta L-BOXX