# Siurbimo priedų montavimas (žr. G pav.)

Siurbimo žarna (23) yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (nusiurbimo adapterį (27), lenktą antgalį (28)).

## Antgalių ir vamzdžių montavimas

- Lenktą antgalį (28) įstatykite ant siurbimo žarnos (23) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (26).
- Tada tvirtai ant lenkto antgalio (28) įstatykite pageidaujamą siurbimo papildomą įrangą (grindų antgalį, tarpų antgalį, siurbimo vamzdį ir kt.).
- Norėdami išmontuoti, į vidų spauskite mygtukus (26) ir atskirkite konstrukcines dalis.

## Nusiurbimo adapterio montavimas

- Nusiurbimo adapterį (27) įstatykite ant siurbimo žarnos (23) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (26).
- Norėdami išmontuoti, į vidų spauskite mygtukus (26) ir atskirkite konstrukcines dalis.