# Manutenção e limpeza

- Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

- Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela Bosch ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar perigos de segurança.

- Use uma máscara de proteção durante a manutenção e limpeza do aspirador.

De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.

- Não limpe o aspirador com ar comprimido. O filtro ou outros componentes podem ficar danificados.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída (p. ex. verificar se há danos no filtro, controlar a estanqueidade do aspirador e o bom funcionamento dos dispositivos de controlo).

##

- Considere todas as peças que possam ter entrado em contacto com substâncias prejudiciais à saúde como contaminadas.
- Aspire, limpe ou vede minuciosamente o exterior do aspirador antes de o retirar da área com substâncias prejudiciais à saúde.
- Limpe, desmonte e faça a manutenção do aspirador apenas se não representar perigo para si e para outras pessoas. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção e limpeza. Efetue os trabalhos num espaço bem ventilado.
- Limpe primeiro o exterior do aspirador antes de o desmontar.
- Elimine todas as peças do aspirador que não possam ser limpas satisfatoriamente em sacos impermeáveis. No processo, observe os regulamentos aplicáveis para a eliminação desses resíduos.
- Limpe a área de manutenção após a conclusão dos trabalhos.

##

Lave o recipiente (3) de tempos a tempos com um detergente convencional não abrasivo e depois deixe-o secar.

##

O poder de aspiração depende do estado do filtro. Por esse motivo, limpe regularmente o filtro (38).

Substitua imediatamente um filtro danificado.

- Ative a limpeza semiautomática do filtro e desligue o aspirador em seguida.
- Abra os fechos (13) e retire a parte superior do aspirador (12).
- Abra a pega (36) do suporte do filtro (35) ➊ e retire o suporte do filtro (35) para fora ➋.
- Retire o filtro (38) do suporte do filtro (35) ➌.
- Sacuda o filtro (38) sobre um caixote de lixo apropriado. Tenha atenção para não danificar as lamelas do filtro.
  No caso de forte sujidade, escove as lamelas do filtro com água e uma escova macia. Em seguida, deixe o filtro secar bem.
- Se o filtro (38) estiver danificado, substitua-o.
- Coloque o filtro limpo e seco (38) no suporte do filtro (35) ➍.
- Coloque o suporte do filtro (35) na parte superior do aspirador ➎ e feche a pega (36) do suporte do filtro (35) ➏, até que o mesmo engate.
- Verifique o assento correto e fixo do filtro (38) e do suporte do filtro (35).
- Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e feche os dois fechos (13), de modo a que engatem de forma audível.

##

- Esvazie e limpe o depósito (3). Para evitar a formação de bolor, certifique-se de que o filtro (38) e a área interior do aspirador estão secos.
- Coloque a mangueira de aspiração (23) com o bocal curvo (28) à volta da parte superior do aspirador nos suportes (7).
- Insira os acessórios de aspiração nos suportes previstos para o efeito: adaptador de aspiração (27) e tubos de aspiração (29) nos suportes (17), bocal para juntas (30) no suporte (16), bocal para chão (31) no suporte (18).
- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte (16) do bocal para juntas.
- Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte (8).
- Deposite o aspirador num recinto seco e proteja-o contra utilização não autorizada.
- Para travar os rodízios (1) pressione o travão dos rodízios (2) para baixo.