# Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 60335‑2‑69.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van de zuiger bedraagt typisch 75 dB(A). Onzekerheid K = 2 dB. Het geluidsniveau bij het werken kan de aangegeven waarden overschrijden. Draag gehoorbescherming!

Trillingswaarden ah (continue trillingen), pF (herhaalde schoktrillingen) en onzekerheid K bepaald conform EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)