# Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según EN 60335‑2‑69.

El nivel de presión acústica valorado con A del aspirador asciende típicamente a menos de 75 dB(A). Inseguridad K = 2 dB. El nivel de ruidos durante el trabajo puede sobrepasar los valores indicados. ¡Utilice protección para los oídos!

Los valores de oscilación ah (vibraciones continuas), pF (vibraciones de impacto repetidas) e incertidumbre K se determinan según EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)