# Vedlikehold og rengjøring

- Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

- Sørg for at sugeren og ventilasjonsslissen alltid er rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må dette gjøres av Bosch eller godkjente Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

- Bruk støvmaske ved vedlikehold og rengjøring av sugeren.

Rengjør huset til støvsugeren nå og da med en fuktig klut.

- Du må ikke rengjøre støvsugeren med trykkluft. Filteret eller andre komponenter kan bli skadet.

Produsenten eller en person som har fått opplæring må foreta en støvteknisk kontroll minst en gang i året. Det må f.eks. kontrolleres om filteret er skadet, om støvsugeren er tett og om kontrollinnretningene fungerer.

##

- Du må betrakte alle deler som kan ha vært i kontakt med helsefarlige stoffer, som forurenset.
- Støvsug, tørk av eller tett støvsugeren grundig utvendig før du tar den ut av et område med helsefarlige stoffer.
- Rengjør støvsugeren, ta den fra hverandre eller utfør vedlikehold på den bare når det er mulig uten å utsette deg selv og andre personer for fare. Bruk personlig verneutstyr under vedlikehold og rengjøring. Utfør arbeidet i et rom med god ventilasjon.
- Rengjør støvsugeren utvendig før du tar den fra hverandre.
- Kast alle støvsugerdelene som ikke kan rengjøres tilfredsstillende, i tette poser. Følg gjeldende bestemmelser for håndtering av slikt avfall.
- Rengjør vedlikeholdsområdet etter at arbeidet er avsluttet.

##

Rengjør beholderen (3) nå og da med vanlig rengjøringsmiddel uten skureeffekt. La den tørke godt etterpå.

##

Sugeeffekten avhenger av tilstanden til filteret. Rengjør derfor filteret jevnlig (38).

Skift ut filteret umiddelbart hvis det er skadet.

- Utløs den halvautomatiske filterrengjøringen, og slå deretter av støvsugeren.
- Åpne lukkemekanismene (13), og ta av støvsugeroverdelen (12).
- Fold håndtaket (36) på filterholderen (35) opp ➊, og trekk filterholderen (35) ut ➋.
- Ta filteret (38) ut av filterholderen (35) ➌.
- Bank filteret (38) rent over en egnet avfallsbeholder. Pass på at ikke lamellene til filteret skades.
  Ved sterk tilsmussing børster du filterlamellene med vann og en myk børste. La filteret tørke godt etterpå.
- Hvis filteret (38) er skadet, må du skifte det ut.
- Plasser det rene og tørre filteret (38) i filterholderen (35) ➍.
- Sett filterholderen (35) inn i støvsugeroverdelen ➎ og fold håndtaket (36) på filterholderen (35) til ➏, til det klikker på plass.
- Kontroller at filteret (38) og filterholderen (35) sitter riktig og tett.
- Sett på plass støvsugeroverdelen (12), og lukk begge låsene (13) slik at du hører at de klikker på plass.

##

- Tøm og rengjør beholderen (3). For å unngå muggdannelse må du sørge for at filteret (38) er tørt. Det samme gjelder innsiden av støvsugeren.
- Sett sugeslangen (23) med den buede dysen (28) på støvsugeroverdelen inn i holderne (7).
- Sett sugetilbehøret i holderne: støvsugeradapteren (27) og sugerøret (29) i holderne (17), fugemunnstykket (30) i holderen (16), gulvmunnstykket (31) i holderen (18).
- Vikle strømledningen rundt holderen (16) til fugemunnstykket.
- Bær støvsugeren med håndtaket (8).
- Sett støvsugeren i et tørt rom, og sørg for at den ikke kan brukes av uvedkommende.
- Trå ned hjulbremsen (2) for å låse hjulene (1).