# Montarea/Demontarea sacului de filtrare din pâslă (consultă imaginile A−B)

Pentru aspirarea uscată, poţi utiliza un sac de filtrare din pâslă (20). Astfel va fi facilitată eliminarea prafului.

Deschide sistemele de blocare (13) şi scoate partea superioară a aspiratorului (12).

Roteşte în sus suportul pentru sacul de filtrare din pâslă (19) până când acesta ajunge în poziţie orizontală.

Împinge până la opritor sacul de filtrare din pâslă (20) în suportul său (19).

Pentru a extrage sacul de filtrare din pâslă (20), apasă-l uşor în jos şi extrage-l din suport (19).

Pentru a aspira fără sacul de filtrare din pâslă, rabatează din nou în jos suportul pentru sacul de filtrare din pâslă (19). În acest scop, apasă dispozitivele de blocare (21) ale suportului pentru sacul de filtrare din pâslă, rabatează în jos suportul pentru sacul de filtrare din pâslă şi apasă-l spre peretele rezervorului până când se fixează.

Aşază la loc partea superioară a aspiratorului (12) şi racordează, prin închiderea sistemelor de blocare (13), rezervorul (3) la partea superioară a aspiratorului (12).