# Instalimi

- Kushtojini vëmendje tensionit të rrymës! Tensioni i burimit të energjisë duhet të korrespondojë me informacionin në tabelën e llojit të fshesës me korrent.

- Informohuni rreth rregulloreve/ligjeve të zbatueshme në lidhje me trajtimin e pluhurave të rrezikshëm në vendin tuaj.

Fshesa me korrent mund të përdoret për të fshirë dhe nxjerrë materialet e mëposhtme:

- Pluhurat me vlerë kufi ekspozimi > 1 mg/m3

Parimisht, fshesa me korrent nuk duhet të përdoret në dhoma ku ka rrezik shpërthimi.

Për të siguruar performancë optimale të thithjes, gjithmonë duhet ta çmbështillni plotësisht zorrën e thithjes (23) nga pjesa e sipërme e fshesës me korrent (12).

## Ndezja/fikja

Për të ndezur thithësin, shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit së funksionimit (4) në pozicionin 1.

Për të aktivizuar funksionin e fillimit/ndalimit automatik shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit (4) në pozicionin 1+. Thithësi mund të ndizet automatikisht kur, nëpërmjet prizës, (6) është lidhur me një pajisje elektrike.

Për të fikur thithësin, shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit së funksionimit (4) në pozicionin 0.