# Perbaikan gangguan

- Jika terjadi gangguan (misalnya kerusakan filter), alat pengisap harus segera dimatikan. Gangguan harus diperbaiki sebelum komisioning alat dilakukan lagi.

Masalah | Penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Turbin isap tidak beroperasi. | Tidak ada pasokan energi | Periksa kabel, steker, sekring, dan stopkontak.
Tombol selektor mode pengoperasian (4) berada pada posisi 1+. | Atur tombol selektor mode pengoperasian (4) ke 1 atau hidupkan perkakas listrik yang terhubung ke stopkontak (6).
Turbin isap tidak beroperasi kembali setelah kontainer dikosongkan. | Reset diperlukan | Matikan alat pengisap dan tunggu selama 5 detik, kemudian hidupkan kembali.
Daya isap menurun. | Kontainer (3) atau kantong filter fleece (20) penuh | Kosongkan kontainer atau kantong filter fleece.
Nozel, pipa alat pengisap (29) atau slang alat pengisap (23) tersumbat | Bersihkan sumbatan
Filter (38) kotor atau rusak | Lakukan pembersihan filter semi-otomatis, bersihkan atau ganti filter
Filter (38) tidak terkunci dengan benar di braket filter (35) | Kunci filter dengan benar
Bagian atas alat pengisap (12) tidak terpasang dengan benar | Pasang bagian atas alat pengisap dengan benar dan kunci pengunciannya (13)
Debu keluar saat pengisapan debu kering | Filter (38) tidak terpasang dengan benar | Pastikan filter terpasang yang benar
Filter (38) rusak | Ganti filter
Kebocoran air saat pengisapan debu basah | Pengapung (37) tersumbat | Bersihkan keranjang pengapung dengan kain lembap, bersihkan pengapung dengan cara menggoyangkan alat pengisap secara perlahan Jika terdapat kotoran yang membandel pada pengapung dan keranjang pengapung, hubungi pusat layanan pelanggan resmi Bosch.
Pembersihan filter semi-otomatis tidak berfungsi. |  | Tutup saluran udara dan tekan tombol pembersihan filter semi-otomatis (11) lebih dari 5 kali Jika pembersihan filter masih tidak berfungsi, hubungi pusat layanan pelanggan resmi Bosch.