# Tekniska data

Våt- och torrdammsugare | GAS12‑25LS
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nominell ineffekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50–60
Behållarvolym (brutto) | l | 25
Nettovolym (vätska) | l | 18
Nettovolym (torr) | l | 20
Volym nonwoven-filterpåse | l | 10
Undertryck
DammsugareA) | hPa | 200
Turbin | hPa | 210
Flödesmängd
DammsugareA) | m³/h l/s | 126 35
Turbin | m³/h l/s | 234 65
Dammklass |  | L
ViktB) | kg | 9,4
Skyddsklass |  | /I
Kapslingsklass |  | IPX4

A)

  mätt med en sugslang med 32 mm invändigt diameter och 3,1 m längd

B)

  Utan nätkabel

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.

## Uttag på dammsugaren

Tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg
‎3 601 JS3 … | Märkspänning | Maximal effekt | Minimal effekt
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Uppgifter om tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg.
Detta värde kan avvika hos andra landsspecifika modeller. Observera uppgifterna på dammsugarens kontakt.