# Hút Vật Ẩm Ướt

- Không hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ nổ, ví dụ như xăng, dầu, cồn, dung môi. Không hút các bụi nóng, bụi dễ cháy nổ. Không vận hành máy hút bụi trong các không gian dễ nổ. Rác, chất khí, chất lỏng loại có thể gây cháy hay nổ.

- Máy hút bụi không được phép dùng làm máy bơm nước. Máy hút bụi được thiết kế để hút hỗn hợp khí và nước.

- Máy hút bụi không được phép dùng mà không có bộ lọc.

Không được kích hoạt chế độ làm sạch bộ lọc bán tự động trong quá trình hút bụi ướt.

## Trước khi hút ướt

Mở các khóa (13) và tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (12).

Làm rỗng khoang chứa (3) và tháo túi bộ lọc nỉ (20).

Làm sạch bộ lọc (38) và đặt lại vào máy hút bụi.

Hãy đảm bảo rằng phao đo (37) luôn sạch. Nếu phao đo bị tắc, máy hút bụi sẽ không thể tự động tắt khi khoang chứa đầy.

Đặt thân nắp máy hút (12) và đóng cả hai khóa (13), sao cho nghe thấy tiếng khớp vào.

## Khi và sau mỗi lần hút ướt

Máy hút bụi được trang bị một chiếc phao đo (37). Nếu mức đầy đạt tối đa, việc hút bụi sẽ dừng lại. Xả sạch hộp chứa (3).

Nếu chất lỏng rò rỉ ra khỏi máy hút do hộp chứa không được đổ sạch kịp thời, hãy tắt máy hút ngay lập tức. Mở nắp trên cùng của máy hút bụi (12) và để tất cả bô phận thật khô.

Sau khi kết thúc công việc, hãy tháo thân nắp máy hút (12) và bộ lọc (38) để tránh hình thành nấm mốc và để cả hai khô hoàn toàn.