# Žarnos montavimas

## Siurbimo funkcija (žr. E pav.)

Norėdami sumontuoti, įstatykite siurbimo žarną (23) į žarnos tvirtinimo angą (5) ir sukite ją pagal laikrodžio rodyklę iki atramos.

Norėdami išmontuoti, sukite siurbimo žarną (23) prieš laikrodžio rodyklę iki atramos ir ištraukite iš žarnos tvirtinimo angos.

Nuoroda: Dėl dulkių trinties siurbimo žarnoje ir papildomoje įrangoje siurbiant susidaro elektrostatinė įkrova, kurią naudotojas gali pajausti kaip statinę iškrovą (priklausomai nuo aplinkos įtakos ir kūno jautrumo).
Siurbiant smulkias dulkes ir sausas medžiagas, Bosch rekomenduoja naudoti antistatinę žarną (papildoma įranga).

## Išpūtimo funkcija (žr. F pav.)

- Siurblyje įdiegta išpūtimo funkcija. Panaudoto oro nepūskite į patalpą. Išpūtimo funkciją naudokite tik su švaria žarna. Dulkės gali būti kenksmingos sveikatai.

Norėdami sumontuoti išpūtimo žarną (24) paspauskite oro išleidimo angos dangtelio fiksatorių (14) ir atidarykite dangtelį. Išpūtimo žarną (24) stumkite į žarnos tvirtinimo angą (25), kol išgirsite, kad užsifiksavo abu mygtukai (26).

Norėdami išmontuoti išpūtimo žarną (24), paspauskite abu mygtukus (26) į vidų ir ištraukite išpūtimo žarną. Uždarykite oro išleidimo angos dangtelį, kad fiksatorius (14) vėl užsifiksuotų.