# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องดูดฝุ่นเปียก/แห้ง | GAS12‑25LS
--- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 1200
ความถี่ | เฮิรตซ์ | 50–60
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมด) | ลิตร | 25
ปริมาตรสุทธิ (ของเหลว) | ลิตร | 18
ปริมาตรสุทธิ (แห้ง) | ลิตร | 20
ปริมาตรถุงกรองผ้าฟลีซ | ลิตร | 10
ความดันสุญญากาศ
เครื่องดูดฝุ่นA) | hPa | 200
เทอร์ไบน์ | hPa | 210
อัตราการไหล
เครื่องดูดฝุ่นA) | ลูกบาศก์เมตร/ชม. ลิตร/วินาที | 126 35
เทอร์ไบน์ | ลูกบาศก์เมตร/ชม. ลิตร/วินาที | 234 65
ฝุ่นประเภท |  | L
น้ำหนักB) | กก. | 9.4
ระดับความปลอดภัย |  | /I
ระดับการป้องกัน |  | IPX4

A)

  วัดด้วยท่อดูดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 32 มม. และความยาว 3.1 เมตร

B)

  ไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac

## เต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น

โหลดเชื่อมต่อที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
‎3 601 JS3 … | แรงดันไฟฟ้าพิกัด | กำลังไฟฟ้าสูงสุด | กำลังไฟฟ้าต่ำสุด
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์
‎… 130‎ | 230 โวลท์ | 1000 วัตต์ | 100 วัตต์
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 โวลท์ | 1660 วัตต์ | 100 วัตต์
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์
‎… 1H0‎ | 220 โวลท์ | 1000 วัตต์ | 100 วัตต์
‎… 1K0‎ | 220−240 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์

ข้อมูลจำเพาะของภาระต่อเชื่อมที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
สำหรับรุ่นเฉพาะประเทศอื่นๆ ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างไป กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำบนเต้าเสียบของเครื่องดูดฝุ่น