# 호스 조립하기

## 흡입 기능(그림 E 참조)

조립하려면 흡입 호스 (23) 를 호스 구멍 (5) 에 끼운 후 시계 방향으로 끝까지 돌려 고정하십시오.

분해하려면 흡입 호스 (23) 를 시계 반대 방향으로 끝까지 돌린 후 호스 구멍에서 빼내십시오.

지침: 흡입 시 흡입 호스와 흡입 액세서리 안의 먼지 마찰로 인해 정전기가 발생하는데, 작업자는 이에 유의해서 사용해야 합니다(환경적 영향과 신체 감각에 따라 달라짐).
보쉬는 일반적으로 미세 먼지와 건조 물질의 흡입 시 정전방지용 흡입 호스(별매 액세서리)를 사용할 것을 권장합니다.

## 배출 기능(그림 F 참조)

- 진공청소기에는 배출 기능이 있습니다. 배기를 개방된 공간에 불어내지 마십시오. 호스가 깨끗한 경우에만 배출 기능을 사용하십시오. 분진이 건강에 유해할 수 있습니다.

배출 호스 (24) 를 조립하려면 배기 커버의 잠금장치 (14) 를 눌러서 커버를 여십시오. 배출 호스 (24) 를 호스 구멍 (25) 에 끼울 때, 양쪽 누름 버튼 (26) 이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.

배출 호스 (24) 를 분리하려면 양쪽 누름 버튼 (26) 을 안쪽으로 누른 상태에서 배출 호스를 당겨 빼십시오. 배기 커버를 닫아 잠금장치 (14) 가 다시 고정되도록 하십시오.