# Tehnični podatki

Sesalnik za mokro/suho sesanje | GAS12‑25LS
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nazivna moč | W | 1200
Frekvenca | Hz | 50–60
Prostornina zbiralnika (bruto) | l | 25
Neto prostornina (tekočina) | l | 18
Neto prostornina (suho) | l | 20
Prostornina filtrske vrečke iz filca | l | 10
Podtlak
SesalnikA) | hPa | 200
Turbina | hPa | 210
Pretok
SesalnikA) | m³/h l/s | 126 35
Turbina | m³/h l/s | 234 65
Razred prahu |  | l
TežaB) | kg | 9,4
Razred zaščite |  | /I
Vrsta zaščite |  | IPX4

A)

  Izmerjeno z gibko sesalno cevjo s premerom 32 mm in dolžino 3,1 m

B)

  Brez omrežnega kabla

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

## Vtičnica na sesalniku

Dovoljena priključna moč priključenega električnega orodja
‎3 601 JS3 … | Nazivna napetost | Največja moč | Najmanjša moč
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja.
Pri drugih modelih, ki so različni glede na državo, se lahko te vrednosti razlikujejo. Upoštevajte navedbe na vtičnici sesalnika.