# การดูดเปียก

- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูด‌ของเหลว‌ที่‌ไวไฟ‌หรือ‌ระเบิด‌ได้ ตัวอย่าง เช่น เบนซิน น้ำมัน แอลกอฮอล์ ตัวทำ‌ละลาย อย่า‌ดูด‌ฝุ่น‌ที่‌ร้อน‌ ลุกไหม้ หรือระเบิดได้ อย่า‌ใช้‌เครื่องดูดฝุ่นทำงาน‌ในบริเวณ‌ที่‌อาจ‌เกิด‌ระเบิด‌ได้ ฝุ่น ไอระเหย หรือของเหลวอาจลุกเป็นไฟหรือระเบิดได้

- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องปั๊มน้ำเด็ดขาด เครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้สำหรับดูดลมผสมน้ำ

- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีตัวกรองเด็ดขาด

ห้ามใช้งานระบบทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติในระหว่างการดูดฝุ่นเปียก

## ก่อนการดูดเปียก

เปิดตัวล็อค (13) และถอดส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ออก

ถ่ายถังบรรจุ (3) แล้วนำถุงกรองผ้าฟลีซ (20) ออก

ทำความสะอาดตัวกรอง (38) แล้วใส่กลับเข้าไปในเครื่องดูด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกลอย (37) สะอาด หากลูกลอยอุดตัน ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติของเครื่องดูดฝุ่นเมื่อถังบรรจุเต็มจะไม่สามารถใช้งานได้

สวมส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) แล้วปิดตัวล็อคทั้งสอง (13) จนกระทั่งได้ยินเสียงล็อคเข้าที่

## ในระหว่างและหลังการดูดฝุ่นเปียกแต่ละครั้ง

เครื่องดูดฝุ่นมีลูกลอย (37) ติดตั้งอยู่ เมื่อเติมถึงระดับสูงสุด เครื่องดูดฝุ่นจะหยุดทำงาน ถ่ายถังบรรจุ (3)

หากมีของเหลวไหลออกจากเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากไม่ได้ถ่ายถังบรรจุตามกำหนดเวลา ให้ปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยทันที นำส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ออกและปล่อยให้ชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งสนิท

เพื่อป้องกันการสะสมของคราบเชื้อราที่ส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) และตัวกรอง (38) ให้ถอดอุปกรณ์ทั้งสองออกหลังการใช้งานและปล่อยให้แห้งสนิท