# Технички податоци

Всисувач за влажно и суво чистење | GAS12‑25LS
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Номинална влезна моќност | W | 1200
Фреквенција | Hz | 50–60
Волумен на садот (бруто) | l | 25
Нето волумен (течност) | l | 18
Нето волумен (суво) | l | 20
Волумен на филтер-ќеса од руно | l | 10
Потпритисок
ВсисувачA) | hPa | 200
Турбина | hPa | 210
Брзина на проток
ВсисувачA) | m³/h l/s | 126 35
Турбина | m³/h l/s | 234 65
Класа на прав |  | L
ТежинаB) | kg | 9,4
Класа на заштита |  | /I
Тип на заштита |  | IPX4

A)

  измерено со црево за всисување со 32 mm внатрешен дијаметар и должина од 3,1 m

B)

  Без струен кабел

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

## Приклучница на всисувач

Дозволено приклучено оптоварување на поврзаниот електричен алат
‎3 601 JS3 … | Номинален напон | Максимална јачина | Минимална јачина
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучениот електричен алат.
Кај други модели специфични за земјата, овие вредности може да се разликуваат. Внимавајте на податоците на приклучницата на всисувачот.