# Сухо смучене

- Преди сухо смучене се уверявайте, че филтърът, контейнерът и принадлежността за смучене са сухи. Върху мокри части може да се отложи прах и да се втвърди.

Използването на торба с филтър от флис (20) се препоръчва.

## Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти (вж. фиг. J)

- Когато преминалият въздух попада обратно в помещението, трябва да бъде осигурено достатъчно интензивно обновяване на въздуха в него. Спазвайте валидните национални нормативни разпоредби.

В прахосмукачката е вграден контакт за електроинструменти (6). В този контакт можете да включите външен електроинструмент. Спазвайте посочената стойност за максималната мощност на включения в контакта електроинструмент.

Свържете щуцера за прахоулавяне на електроинструмента и шланта на прахосмукачката (23) директно или чрез адаптера за прахоулавяне (27).

Указание при използване на адаптер за прахоулавяне: При работа с електроинструмент, чието подаване на въздух в шланга на прахосмукачката е малко, фалшвият отвор за въздух (34) на адаптера за прахоулавяне (27) трябва да се отвори. Така се подобрява съвместната работа на прахосмукачката и електроинструмента. За целта завъртете гривната на отвора (34), докато открие целия отвор.

Със старт/стоп автоматика можете автоматично да включвате и изключвате прахосмукачката с електроинструмента:

- За включване на старт/стоп автоматиката натиснете избирача за режими на работа (4) на позиция 1+.
- За включване на прахосмукачката включете свързания електроинструмент. Прахосмукачката се включва автоматично.

- Уверете се след включване на електроинструмента, че прахосмукачката е била стартирана.

- За приключване на изсмукването изключете електроинструмента. Старт/стоп автоматиката продължава няколко секунди, за да изсмуче остатъчните прахове от шланга на прахосмукачката.
- За изключване на прахосмукачката натиснете избирача на режими на работа (4) на позиция 0.

## Полуавтоматично почистване на филтъра

Най-късно когато смукателната мощност вече не е достатъчна трябва да почистите филтъра.

Честотата на провеждане на електромагнитно почистване на филтъра зависи от вида и количеството на праха. При редовно извършване мощността на прахосмукачката се запазва по-продължително време.

Включете прахосмукачката (избирач на режими на работа (4) на позиция 1).

За оптимално действие на почистването затворете с ръка отворите за дюзи и засмукващ маркуч.

Натиснете бутона за полуавтоматично почистване на филтъра (11) най-малко 5× един след друг. Филтърът се почиства със силна струя въздух.