# البيانات الفنية

شافطة المواد الجافة/الرطبة | GAS12‑25LS
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200
التردد | هرتز | 50–60‏
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 25
السعة الصافية (السائل) | لتر | 18
السعة الصافية (المواد الجافة) | لتر | 20
حجم كيس الفلتر القماشي | لتر | 10
ضغط التفريغ
الشافطةA) | هيكتوباسكال | 200
التوربينة | هيكتوباسكال | 210
كمية التدفق
الشافطةA) | متر³/ساعة لتر/ثانية | 126 35
التوربينة | متر³/ساعة لتر/ثانية | 234 65
فئة الغبار |  | L
الوزنB) | كجم | 9,4
فئة الحماية |  | /I
نوع الحماية |  | IPX4

A)

  يتم القياس في وجود خرطوم الشفط بقطر داخلي 32 مم وطول 3,1 متر

B)

  دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

## المقبس الكهربائي بالشافطة

الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة
‎3 601 JS3 …‎‎‎‎‎ | الجهد الاسمي | أقصى قدرة | أدنى قدرة
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 فلط | 2100 واط | 100 واط
‎… 130‎ | 230 فلط | 1000 واط | 100 واط
‎… 170‎/… 1L0 | 220–240 فلط | 1660 واط | 100 واط
‎… 180/‎… 1B0/‎… 1E0/‎… 1N0 | 220 فلط | 2100 واط | 100 واط
‎… 1H0‎ | 220 فلط | 1000 واط | 100 واط
‎… 1K0‎ | 220–240 فلط | 2100 واط | 100 واط

بيان الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة.
قد تختلف الموديلات الأخرى الخاصة ببعض الدول عن هذه القيم. يرجى مراعاة البيانات الموجودة على مقبس شافطة الغبار.