# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Saugers übereinstimmen.

- Informieren Sie sich über die gültigen Regelungen/Gesetze bezüglich des Umgangs mit gesundheitsgefährdenden Stäuben in Ihrem Land.

Der Sauger darf für das Aufsaugen und Absaugen folgender Materialien eingesetzt werden:

- Stäube mit einem Expositions-Grenzwert > 1 mg/m3

Der Sauger darf grundsätzlich nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden.

Um eine optimale Saugleistung zu gewährleisten, müssen Sie den Saugschlauch (23) immer komplett vom Saugeroberteil (12) abwickeln.

## Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Saugers drücken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (4) in Position 1.

Zum Einschalten der Start-/Stopp-Automatik drücken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (4) in Position 1+. Der Sauger kann automatisch gestartet werden, wenn er über die Steckdose (6) mit einem Elektrowerkzeug verbunden ist.

Zum Ausschalten des Saugers drücken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (4) in Position 0.