# Date tehnice

Aspirator universal | GAS12‑25LS
--- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Putere nominală | W | 1200
Frecvenţă | Hz | 50–60
Capacitate rezervor (brută) | l | 25
Volum net (lichid) | l | 18
Volum net (uscat) | l | 20
Volum sac de filtrare din pâslă | l | 10
Subpresiune
AspiratorA) | hPa | 200
Turbină | hPa | 210
Debit volumic
AspiratorA) | m³/h l/s | 126 35
Turbină | m³/h l/s | 234 65
Clasă de pulberi |  | L
GreutateB) | kg | 9,4
Clasă de protecţie |  | /I
Tip de protecţie |  | IPX4

A)

  măsurat cu un furtun de aspirare cu diametrul interior de 32 mm şi lungimea de 3,1 m

B)

  Fără cablu de racordare la reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

## Priza de la aspirator

Putere de conectare admisă a sculei electrice racordate
‎3 601 JS3 … | Tensiune nominală | Putere maximă | Putere minimă
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Indicarea puterii maxime racordate admise a sculei electrice racordate.
Aceste valori pot să difere în cazul altor modele specifice ţării de utilizare. Vă rugăm să respectaţi specificaţiile privind priza aferente aspiratorului.