# Montarea accesoriilor de aspirare (consultaţi imaginea G)

Furtunul de aspirare (23) este prevăzut cu un sistem de prindere cu clips prin care se pot racorda accesoriile de aspirare (adaptorul de aspirare (27), duza îndoită (28)).

## Montarea duzelor şi tuburilor

- Împingeţi duza îndoită (28) pe furtunul de aspirare (23), până când cele două butoane (26) ale furtunului de aspirare se cuplează sonor în poziţie.
- Fixaţi apoi accesoriul de aspirare dorit (duză pentru podele, duză pentru rosturi, tub de aspirare etc.) pe duza îndoită (28).
- Pentru demontare, apăsaţi spre interior butoanele (26) şi trageţi componentele în vederea distanţării.

## Montarea adaptorului de aspirare

- Împingeţi adaptorul de aspirare (27) pe furtunul de aspirare (23), până când cele două butoane de apăsare (26) ale furtunului de aspirare se fixează în poziţie cu un zgomot perceptibil.
- Pentru demontare, apăsaţi spre interior butoanele de apăsare (26) şi trageţi componentele în sensul distanţării.