# Тоқыма сүзгі қабын енгізу/шығару (A−B суреттерін қараңыз)

Құрғақ әдіспен сору үшін тоқыма сүзгі қабын (20) орнатуға болады. Осылайша шаңды қоқысқа тастау жеңіл болады.

Жапқыштарды (13) ашып, сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) алып тастаңыз.

Тоқыма сүзгі қабының ұстағышын (19), ол көлденең күйде тірелгенше жоғары қайырыңыз.

Тоқыма сүзгі қабын (20) тоқыма сүзгі қабының ұстағышына (19) тірелгенше кіргізіңіз.

Шығарып алу үшін тоқыма сүзгі қабын (20) сәл төмен итеріп, тоқыма сүзгі қабының ұстағышынан (19) тартып алыңыз.

Тоқыма сүзгі қабынсыз сору үшін тоқыма сүзгі қабының ұстағышын (19) қайтадан төмен қайырыңыз: ол үшін тоқыма сүзгі қабы ұстағышының бекіткіштерін (21) қысып, тоқыма сүзгі қабының ұстағышын төмен қайырыңыз да, оны контейнер қабырғасына қарай тірелгенше басыңыз.

Сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) қайтадан орнатып, жапқыштарды (13) жабу арқылы контейнерді (3) сорғыштың жоғарғы бөлігімен (12) байланыстырыңыз.