# Технически данни

Прахосмукачка за мокро/сухо засмукване |  | GAS12‑25LS
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Номинална консумирана мощност | W | 1200
Честота | Hz | 50–60
Обем на контейнера (бруто) | l | 25
Нетен обем (течност) | l | 18
Нетен обем (сух) | l | 20
Обем на торбата с филтър от флис | l | 10
Понижено налягане
ПрахосмукачкаA) | hPa | 200
Турбина | hPa | 210
Дебит
ПрахосмукачкаA) | m³/h l/s | 126 35
Турбина | m³/h l/s | 234 65
Прахов клас |  | L
ТеглоB) | kg | 9,4
Клас на защита |  | /I
Вид защита |  | IPX4

A)

  измерено с шланг на прахосмукачката с вътрешен диаметър 32 mm и 3,1 m дължина

B)

  Без мрежови кабел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.

## Контакт върху прахосмукачката

Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент
‎3 601 JS3 … | Номинално напрежение | Mаксимална мощност | Mинимална мощност
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент.
При други специфични за страните модели тези стойности могат да се отклоняват. Моля, спазвайте данните върху щепсела на прахосмукачката.