# Arızaların giderilmesi

- Herhangi bir arıza durumunda (örneğin filtre kırılması) elektrikli süpürgenin derhal kapatılması gerekir. Ürünün yeniden başlatılabilmesi için arızanın giderilmesi gerekir.

Sorun | Sebep | Çözüm
--- | --- | ---
Emme türbini çalışmıyor. | Enerji kaynağı yok | Şebeke bağlantı kablosunu, fişi, sigortayı ve prizi kontrol edin.
Çalışma modu seçme düğmesi (4) anahtarı 1+ konumundadır. | Çalışma modu seçme düğmesini (4) 1 konumuna getirin veya prize (6) takılı elektrikli el aletini çalıştırın.
Emme türbini hazne boşaltıldıktan sonra çalışmıyor. | Sıfırlama gereklidir | Elektrikli süpürgeyi kapatın ve 5 sn bekleyin, sonra tekrar açın.
Emme gücü düşüyor. | Hazne (3) veya keçe filtre torbası (20) dolu | Hazneyi veya keçe filtre torbasını boşaltın.
Nozül, emme borusu (29) veya emme hortumu (23) tıkanmış | Tıkanıklıkları giderin
Filtre (38) kirli veya arızalı | Yarı otomatik filtre temizliği yapın, filtreyi temizleyin veya değiştirin
Filtre (38), filtre tutucusuna (35) takılı değil | Filtrenin doğru şekilde yerine oturtulması
Elektrikli süpürgenin üst parçası (12) doğru şekilde yerine oturmuyor | Elektrikli süpürgenin üst parçasını doğru olarak takın ve kilitleri (13) kapatın
Kuru emme sırasında toz sızıntısı | Filtre (38) yanlış takılmış | Filtrenin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin
Filtre (38) arızalı | Filtrenin değiştirilmesi
Islak emme sırasında su sızıntısı | Şamandıra (37) tıkalı | Şamandıra sepetini nemli bir bezle silin, elektrikli süpürgeyi hafifçe sallayarak şamandırayı temizleyin Şamandıra ve şamandıra sepetinde daha ciddi kirlenme olması durumunda, yetkili bir Bosch müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
Yarı otomatik filtre temizleme sistemi çalışmıyor. |  | Hava girişini kapatın ve yarı otomatik filtre temizleme tuşuna (11) 5 defadan fazla basın Filtre temizliği yine de işe yaramazsa, yetkili bir Bosch servis merkezine başvurun.