# Включение устройства

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке пылесоса.

- Осведомьтесь о действующих в Вашей стране положениях/законодательных предписаниях относительно обращения с вредной для здоровья пылью.

Пылесос может использоваться для собирания и отсасывания следующих материалов:

- Пыль с граничным значением экспозиционной дозы > 1 мг/м3

Не используйте пылесос во взрывоопасных помещениях.

Для обеспечения оптимальной мощности всасывания шланг пылеудаления (23) всегда должен быть полностью размотан с крышки пылесоса (12).

## Включение/выключение

Для включения пылесоса нажмите переключатель режимов работы (4) в положение 1.

Для активации автоматического включения/выключения нажмите переключатель режимов работы (4) в положение 1+. Пылесос может запускаться автоматически, если к его розетке (6) подключен электроинструмент.

Для выключения пылесоса нажмите переключатель режимов работы (4) в положение 0.