# Установка/извлечение фильтр-мешка из нетканого материала (см. рис. A−B)

Для сухого всасывания можно установить фильтр-мешок из нетканого материала (20). Это облегчит удаление пыли.

Откройте защелки (13) и снимите верхнюю часть пылесоса (12).

Поверните держатель фильтра-мешка из нетканого материала (19) вверх, чтобы он зафиксировался в горизонтальном положении.

Вставьте фильтр-мешок из нетканого материала (20) до упора в держатель (19).

Для извлечения слегка нажмите на фильтр-мешок из нетканого материала (20) и вытащите его из держателя (19).

Для сбора пыли без фильтра-мешка из нетканого материала опустите держатель фильтра-мешка из нетканого материала (19) обратно вниз: для этого сожмите фиксаторы (21) держателя, поверните держатель вниз и прижмите его к стенке контейнера, чтобы он зафиксировался.

Установите на место верхнюю часть пылесоса (12) и, закрыв ее на защелки (13), соедините тем самым контейнер (3) с верхней частью пылесоса (12).