# Шуыл және діріл туралы ақпарат

EN 60335‑2‑69 бойынша есептелген шуыл эмиссиясының көрсеткіштері.

Сорғыштың амплитуда бойынша есептелген дыбыстық қысым деңгейі әдетте 75 дБ(A) құрайды. K дәлсіздігі = 2 дБ. Шуыл деңгейі жұмыс барысында белгіленген шамадан асып кетуі мүмкін. Құлақ қорғанысын тағыңыз!

EN 60335‑2‑69 бойынша есептелген теңселу мәндері ah (үздіксіз діріл), pF (қайталанатын соқпа діріл) және K дәлсіздігі:

ah = 0,2 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF = 4 м/с2 (K = 1 м/с2)