# Aspiración en seco

- Antes de aspirar en seco, asegúrese de que el filtro, el depósito y los accesorios de aspiración estén secos. El polvo puede adherirse a las partes húmedas e incrustarse.

Se recomienda el uso de una bolsa de filtro de vellón (20).

## Aspiración de los polvos generados por herramientas eléctricas en funcionamiento (ver figura J)

- La tasa de renovación de aire en el cuarto deberá ser suficiente, si el aire de salida es expulsado en el cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales al respecto.

En el aspirador se ha integrado una caja de enchufe para herramientas eléctricas (6). En esta caja de enchufe puede conectar una herramienta eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia máxima admisible de la herramienta eléctrica conectada.

Conecte la boquilla de aspiración de la herramienta eléctrica y la manguera de aspiración (23) directamente o a través del adaptador de aspiración (27).

Indicación para la utilización del adaptador de aspiración: Al trabajar con herramientas eléctricas cuyo suministro de aire en la manguera de aspiración es reducido, se debe abrir la abertura para aire infiltrado (34) del adaptador de aspiración (27). Así se mejora el rendimiento total del aspirador y de la herramienta eléctrica. Para ello, gire el anillo sobre la abertura para aire infiltrado (34) hasta que se obtenga una abertura máxima.

Con el sistema automático de arranque/parada, puede conectar y desconectar automáticamente el aspirador con la herramienta eléctrica:

- Para conectar el sistema automático de arranque/parada del aspirador, presione el interruptor selector del modo de funcionamiento (4) a la posición 1+.
- Para conectar el aspirador conecte la herramienta eléctrica acoplada. El aspirador arranca automáticamente.

- Tras conectar la herramienta eléctrica, asegúrese de que se ha puesto en marcha el aspirador.

- Para finalizar la aspiración desconecte la herramienta eléctrica. El sistema automático de arranque/parada sigue funcionando durante unos segundos para aspirar el polvo restante de la manguera de aspiración.
- Para desconectar el aspirador, presione el interruptor selector del modo de funcionamiento (4) a la posición 0.

## Limpieza de filtro semiautomática

Debe limpiar el filtro como muy tarde cuando la potencia de aspiración ya no sea suficiente.

La frecuencia de limpieza del filtro depende del tipo y cantidad de polvo. Si se aplica con regularidad, puede trabajarse más tiempo con un gran rendimiento de aspiración.

Conecte el aspirador (interruptor selector del modo de funcionamiento (4) a la posición 1).

Para obtener un efecto de limpieza óptimo, tape con la palma de la mano la abertura de la boquilla o de la manguera de aspiración.

Presione la tecla de limpieza semiautomática del filtro (11) al menos 5 veces seguidas. El filtro se limpia con una fuerte corriente de aire.