# Isætning/udtagning af fleecefilterpose (se billederne A−B)

Til tørsugning kan du bruge en fleecefilterpose (20). Derved bliver det lettere at bortskaffe støvet.

Åbn låsene (13), og tag støvsugeroverdelen (12) af.

Vip fleecefilterposeholderen (19) opad, indtil den går i indgreb i vandret position.

Skub fleecefilterposen (20) ind i fleecefilterposeholderen (19) indtil anslaget.

For at tage fleecefilterposen (20) ud skal du trykke den let nedad og trække den ud af fleecefilterposeholderen (19).

For at suge uden fleecefilterpose skal du klappe fleecefilterposeholderen (19) nedad igen: Det gør du ved at trykke låsene (21) på fleecefilterposeholderen sammen, vippe fleecefilterposeholderen nedad og trykke den mod beholderens side, indtil den går i indgreb.

Sæt støvsugeroverdelen (12) på igen, og luk låsene (13) for at forbinde beholderen (3) med støvsugeroverdelen (12).