# Монтаж принадлежностей для всасывания (см. рис. G)

Шланг отсоса (23) оснащен системой зажима, при помощи которой можно присоединять принадлежности для отсасывания (адаптер пылеудаления (27), изогнутую насадку (28)).

## Монтаж насадок и труб

- Наденьте изогнутую насадку (28) на шланг пылеудаления (23) так, чтобы обе нажимные кнопки (26) шланга пылеудаления отчетливо вошли в зацепление.
- Затем плотно наденьте требуемую принадлежность для пылеудаления (напольную насадку, щелевую насадку, всасывающую трубу и т.д.) на изогнутую насадку (28).
- Для снятия надавите нажимные кнопки (26) внутрь и снимите элементы друг с друга.

## Установка адаптера отсасывания

- Наденьте адаптер пылеудаления (27) на шланг отсоса (23) так, чтобы обе нажимные кнопки (26) шланга отсоса отчетливо вошли в зацепление.
- Для снятия надавите нажимные кнопки (26) внутрь и снимите элементы друг с друга.