# Odsysanie na mokro

- Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy palnych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać pyłów gorących, tlących się ani wybuchowych. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły, opary lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.

- Nie wolno stosować odkurzacza jako pompy wodnej. Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszanki wodno-powietrznej.

- Nie wolno używać odkurzacza bez zamontowanego filtra.

Półautomatycznego systemu oczyszczania filtra nie wolno uruchamiać podczas używania odkurzacza do pracy na mokro.

## Przed rozpoczęciem pracy na mokro

Otworzyć zatrzaski (13) i zdjąć górną część odkurzacza (12).

Opróżnić zbiornik (3) i usunąć włókninowy worek filtracyjny (20).

Oczyścić filtr (38) i włożyć go ponownie do odkurzacza.

Upewnić się, że pływak (37) jest czysty. W przypadku zablokowania pływaka nie będzie możliwe automatyczne wyłączenie odkurzacza przy pełnym zbiorniku.

Nałożyć górną część odkurzacza (12) i zamknąć oba zatrzaski (13) do słyszalnego zablokowania.

## W trakcie i po zakończeniu pracy na mokro

Odkurzacz jest wyposażony w pływak (37). Po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia odsysanie jest przerywane. Opróżnić zbiornik (3).

Jeżeli ciecz wydostaje się z odkurzacza z powodu nieopróżnienia zbiornika, należy natychmiast wyłączyć odkurzacz. Zdjąć górną część odkurzacza (12) i dobrze osuszyć wszystkie części.

Aby zapobiec powstawaniu pleśni, po zakończeniu pracy należy zdjąć górną część odkurzacza (12) oraz filtr (38) i dobrze je osuszyć.