# Montarea furtunului

## Funcţia de aspirare (consultă imaginea E)

Pentru montare, introdu furtunul de aspirare (23) în sistemul de prindere a furtunului (5) şi răsuceşte-l în sens orar până la opritor.

Pentru demontare, răsuceşte în sens antiorar furtunul de aspirare (23) până la opritor, iar apoi extrage-l din sistemul de prindere.

Indicaţie: Din cauza frecării prafului în furtunul şi accesoriile de aspirare, în timpul aspirării se produce o încărcare electrostatică, pe care utilizatorul o poate simţi sub forma unei descărcări statice (în funcţie de influenţele mediului şi de starea fizică).
Bosch recomandă în general utilizarea unui furtun de aspirare antistatic (accesoriu) pentru aspirarea pulberilor fine şi materialelor uscate.

## Funcţia de suflare (consultă imaginea F)

- Aspiratorul dispune de o funcţie de suflare. Nu suflaţi aerul uzat în spaţiul liber. Utilizaţi funcţia de suflare numai cu un furtun curat. Pulberile pot fi dăunătoare sănătăţii.

Pentru montarea furtunului de suflare (24), apasă dispozitivul de blocare (14) al capacului de la sistemul de aer uzat şi deschide capacul. Introdu furtunul de suflare (24) în sistemul de prindere (25), până când ambele butoane (26) se fixează sonor.

Pentru demontarea furtunului de suflare (24), apasă spre interior ambele butoane (26) şi extrage furtunul de suflare. Închide capacul sistemului de aer uzat astfel încât dispozitivul de blocare (14) să se fixeze din nou.