# Trajtimi i defekteve

- Nëse ndodh një defekt (dëmtimi i filtrit), fshesa me korrent duhet të fiket menjëherë. Defekti duhet të eliminohet përpara se të rindizet.

Problemi | Shkaqet | Zgjidhja
--- | --- | ---
Turbina e thithjes nuk ndizet. | Nuk ka furnizim me energji | Kontrolloni kordonin e rrymës, spinën, siguresën dhe prizën.
Çelësi i përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit (4) qëndron te 1+. | Vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (4) në 1 ose ndizni pajisjen elektrike të lidhur në prizë (6).
Turbina thithëse nuk ndizet më pas zbrazjes së kontejnerit. | Kërkohet Reset | Fikni thithësin dhe prisni 5 s, më pas ndizeni përsëri.
Fuqia e thithjes zvogëlohet. | Ena (3) ose qesja e filtrit të pëlhurës (20) është plot | Zbrazni enën ose qesen e filtrit prej pëlhure.
Gryka, tubi thithës (29) ose zorra thithëse (23) janë të bllokuara | Heqja e bllokimeve
Filtri (38) i ndotur ose ka defekt | Kryeni pastrim gjysmë automatik të filtrave, pastroni ose zëvendësoni filtrat
Filtri (38) nuk është i fiksuar në mbajtësen e filtrit (35) | Fiksoni saktë filtrin
Pjesa e sipërme e thithësit (12) nuk është vendosur saktë | Vendoseni saktë pjesën e sipërme të fshesës me korrent dhe mbyllni lidhësi (13)
Dalja e pluhurit gjatë thithjes së thatë | Filtri (38) është futur gabim | Kontrolloni që filtri të jetë instaluar saktë
Filtër (38) defektoz | Ndërroni filtrin
Dalja e pluhurit gjatë thithjes së lagësht | Notuesi (37) është i bllokuar | Fshijeni shportën e notuesit me një leckë të lagur, pastrojeni notuesit duke e tundur butësisht thithësin Në rast papastërtish serioze të notuesit dhe shportës së notuesit, kontaktoni një qendër të autorizuar të shërbimi Bosch ndaj klientit.
Pastrimi gjysmë automatik i filtrit nuk funksionon. |  | Bllokojeni hyrjen e ajrit dhe shtypni butonin gjysmë automatik të pastrimit të filtrit më shumë se 5 herë (11) Nëse pastrimi i filtrit vazhdon të mos funksionojë akoma kontaktoni një qendër të autorizuar shërbimi Bosch ndaj klientit.