# Montering

- Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

Sette inn/ta ut fleecefilterposen
Montere holderen for sugetilbehøret
Montere slange
Montere sugetilbehør
Ta ut / sett inn innsatsen for gulvmunnstykket
Feste L‑Boxx