# Behebung von Störungen

- Tritt eine Störung (z.B. Filterbruch) auf, muss der Sauger sofort ausgeschaltet werden. Vor erneuter Inbetriebnahme muss die Störung beseitigt werden.

Problem | Ursache | Abhilfe
--- | --- | ---
Saugturbine läuft nicht an. | keine Energieversorgung | Netzkabel, Netzstecker, Sicherung und Steckdose überprüfen.
Betriebsarten-Wahlschalter (4) steht auf 1+. | Betriebsarten-Wahlschalter (4) auf 1 stellen bzw. das an die Steckdose (6) angeschlossene Elektrowerkzeug einschalten.
Saugturbine läuft nach Behälterleerung nicht wieder an. | Reset notwendig | Sauger ausschalten und 5 s warten, danach wieder einschalten.
Saugkraft lässt nach. | Behälter (3) oder Vliesfilterbeutel (20) voll | Behälter bzw. Vliesfilterbeutel entleeren.
Düse, Saugrohr (29) oder Saugschlauch (23) verstopft | Verstopfungen entfernen
Filter (38) verschmutzt oder defekt | halbautomatische Filterreinigung durchführen, Filter reinigen oder wechseln
Filter (38) nicht in der Filterhalterung (35) eingerastet | Filter richtig einrasten
Saugeroberteil (12) sitzt nicht richtig | Saugeroberteil richtig aufsetzen und Verschlüsse (13) schließen
Staubaustritt beim Trockensaugen | Filter (38) falsch eingesetzt | korrekten Einbau des Filters überprüfen
Filter (38) defekt | Filter wechseln
Wasseraustritt beim Nasssaugen | Schwimmer (37) blockiert | Schwimmerkorb mit feuchtem Tuch abwischen, Schwimmer durch leichtes Schütteln des Saugers reinigen Bei schwereren Verunreinigungen von Schwimmer und Schwimmerkorb wenden Sie sich an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Halbautomatische Filterreinigung arbeitet nicht. |  | Lufteinlass blockieren und mehr als 5× auf die Taste halbautomatischen Filterreinigung (11) drücken Arbeitet die Filterreinigung danach weiterhin nicht, wenden Sie sich an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.